;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Length_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Length_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
440/11 - turret - rectangular - supply air flow_renson_440;440/11;turret;renson_440/11 - turret;turret;rectangular;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;on request;0;Z;L.033.01;33;-;0,59;0,45;23,56;25,51;0,206;0,198;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;48,5;23;4,5;5,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_wall louvre - 411_renson : 411-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_411;440/11
440/21 - turret - rectangular - supply air flow_renson_440;440/21;turret;renson_440/21 - turret;turret;rectangular;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;on request;0;Z;L.050.00;50;-;0,7;0,49;12,57;8,91;0,282;0,335;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;GEO_flange_renson : standard;GEO_wall louvre - 421 - 421rc2_renson : 421-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_421;440/21
440/11 - turret - rectangular - exhaust air flow_renson_440;440/11;turret;renson_440/11 - turret;turret;rectangular;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;on request;0;Z;L.033.01;33;-;0,59;0,45;23,56;25,51;0,206;0,198;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;48,5;23;4,5;5,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_wall louvre - 411_renson : 411-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_411;440/11
440/21 - turret - rectangular - exhaust air flow_renson_440;440/21;turret;renson_440/21 - turret;turret;rectangular;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;on request;0;Z;L.050.00;50;-;0,7;0,49;12,57;8,91;0,282;0,335;1;IP2XD;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;79;39;0;11;GEO_flange_renson : standard;GEO_wall louvre - 421 - 421rc2_renson : 421-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_421;440/21
