**EASYFLEX doppelter Ventilanschluss Ø125mm**

**G0013118**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Die RENSON® Design-Extraktionsgitter können problemlos mit den Ventilanschlüssen des Easyflex®-Luftkanalsystems verbunden werden. Der doppelte Ventilanschluss wird für Räume mit einer hohen Extraktionsmenge verwendet.

Die Extraktionsgitter können direkt mit der Ventildurchführung verbunden werden, falls diese in einer Trockenbauwand eingebaut werden. Wird das Extraktionsgitter in ein Gewölbe eingesetzt, so wird ein Zwischenstück mit zurechtsägbarer Länge eingefügt.

Der doppelte Ventilanschluss kann auch als Übergangsstück zwischen den flach ovalen

Kanälen und den runden Steigleitungen verwendet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch und antibakteriell
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

