**EASYFLEX Doppeltes Reduktionsstück**

**2 x 140 x 60 mm > Ø125mm**

**G0013141**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Man kann von zwei flachen, ovalen Kanälen unter Verwendung eines geraden Reduktionsstücks Ø125 mm zu einem runden Stück übergehen - für Bereiche mit einem Extraktionsgebiet von > 50m3/h.

Die Extraktionsgitter können direkt an ein gerades Reduktionsstück gekoppelt werden, falls diese in einer Gipskartonwand eingebaut worden sind.

Die Adapter können auch als ein Übergangsstück zwischen flachen ovalen Leitungen und kreisförmigen Steigleitungen fungieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

