**EASYFLEX fester flach ovaler kanal**

**G0013126**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Der feste flach ovale Kanal ist aus PVC hergestellt und hat einen Außendurchmesser von

135 x 55 mm und einen entsprechenden Innendurchmesser von 90 mm.

Dank der begrenzten Höhe des Easyflex®-Luftkanals können die Kanäle im Estrich, Beton

oder in eingezogenen Wänden/Decken leicht eingearbeitet werden.

Durch den großen Durchmesser des Luftkanals können hohe Luftmengen mit niedrigen

Luftgeschwindigkeiten befördert werden, was zu einem leisen Betrieb der Lüftungsanlage

führt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus PVC RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

