**EASYFLEX FLEXIBLER KANAL**

**G0013110**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Easyflex® ist ein flexibler Luftkanal aus Polyethylen mit einem Außendurchmesser von

140 x 64 mm und einem entsprechenden Innendurchmesser von 90 mm. Die glatte Innenwand

des doppelwandigen Luftkanals ist mit antistatischen und antibakteriellen Zusätzen

ausgestattet, um eine Ansammlung von Staub und die Entstehung von Bakterienherden

zu verhindern.

Dank der begrenzten Höhe des Easyflex®-Luftkanals können die Kanäle im Estrich, Beton

oder in eingezogenen Wänden/Decken leicht eingearbeitet werden.

Durch den großen Durchmesser des Luftkanals können hohe Luftmengen mit niedrigen

Luftgeschwindigkeiten befördert werden, was zu einem leisen Betrieb der Lüftungsanlage

führt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Doppelwandig
* Geriffelter Außenmantel
* Glatter Innenmantel
* Hergestellt aus Polyethylen
* Außenmantel: HDPE RAL 9002
* Innenmantel: LDPE
* Antibakteriell und antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

