**EASYFLEX Flexibles verbindungsstück**

**G0013139**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Das Easyflex®-Verbindungsstück kann verwendet werden, um feste, flache Kanäle (G0013126) und flexible Kanäle (G0013110) zu verbinden. Das Verbindungsstück besteht aus einem flexiblen Luftkanal mit einer Länge von 350 mm und mit Gummi versehenen Anschlussmuffen entlang beider Seiten. Es kann für horizontale und vertikale Bögen von maximal 90° verwendet werden, aber auch für andere schwierige Hindernisse (z. B.: S-Bogen). Das flexible Verbindungsstück hat einen Außendurchmesser von 140 x 64 mm und einen äquivalenten Innendurchmesser von 90 mm.

Dank des großen Querschnitts des Luftkanals können hohe Luftvolumenströme bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten befördert werden, was einen leisen Betrieb des Lüftungssystems

zur Folge hat.

Dank seiner geringen Höhe kann das Easyflex®-Verbindungsstück leicht in Zwischenwände

und -decke eingebaut werden. Es kann auch in Estrich oder Beton eingegossen werden,

vorausgesetzt dass eine Verstärkung/Armierung angebracht wird.

Die glatt verarbeitete Innenwand hat antistatische Eigenschaften, die die Ansammlung

von Staub und die Entstehung von Bakterienherden verhindern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Einwandig
* Gewellte Ummantelung
* Hergestellt aus Polyethylen
* HDPE RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D

(bei Verwendung von Klebeband)

* Glatt verarbeitete Innenwand

DRUCKABFALL

