**EASYFLEX Gerade Verteilerkasten 160mm**

**G0013140**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Der Verteilerkasten ist ein Teil der Easyflex®-Reihe. Sie besitzt einen geraden Hauptanschluss von 160 mm und es können bis zu 6 Leitungen angeschlossen werden. Durch die Verwendung des Verteilerkastens an der Zufuhr- und Abfuhrleitung des Lüftungssystem D wird eine schnelle Montage garantiert. Die Easyflex®-Leitungen können mit dem mitgelieferten Easyflex®-Befestigungsbügel aus Metall (G0013137) direkt mit dem Verteilerkasten verbunden werden.

Dank seiner geringen Höhe kann der Easyflex®-Verteilerkasten mitsamt Kanälen leicht in Estrich, Beton oder Zwischenwände und -decken eingearbeitet werden.

Dank des großen Querschnitts des Verteilerkastens und der Kanalanschlüsse können hohe Luftvolumenströme bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten befördert werden, was einen leisen Betrieb des Lüftungssystems zur Folge hat.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus HDPE RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
  + Niedriger Luftwiderstand
  + Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

