**EASYFLEX Gerades Übergangsstück**

**140 x 60 mm > Ø 125 mm**

**G0013124**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Mithilfe eines geraden Übergangsstücks kann ein Übergang zwischen flach oval zu rund geschaffen werden. Ein gerades Übergangsstück Ø 80 mm wird für Räume mit einer Extraktionsmenge von ≤ 50 m³/h und Ø 125 mm für Räume mit einer Extraktionsmenge von ≥ 50 m³/h verwendet.

Die Extraktionsgitter können direkt mit dem geraden Übergangsstück verbunden werden, falls diese in einer Trockenbauwand eingebaut werden.

Die Übergangsstücke können auch als Übergangsstück zwischen den flach ovalen Kanälen

und den runden Steigleitungen verwendet werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch und antibakteriell
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

