**EASYFLEX Horizontale Krümmung 90°**

**G0013113**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Scharfe Kurven sollten mit dem flexiblen Kanal besser nicht überbrückt werden. Hierfür

gibt es feste Krümmungselemente wie die horizontale Krümmung 90°. Das Krümmungsstück

kann dank der integrierten Montagefüße im Untergrund verankert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch und antibakteriell
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
  + Niedriger Luftwiderstand
  + Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

