**EASYFLEX Inspektionsluke**

**76050405**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Jeder Verteilerkasten kann in wenigen Minuten zu einem Verteilerkasten mit Inspektionsluke umgebaut werden. Die Schrauben sind inbegriffen und sorgen dafür, dass eine schnelle Montage möglich ist (öffnen und schließen). Die Inspektionsluke kann sowohl oben auf dem Verteilerkasten oder unten eingebaut werden und ist dadurch für Estrich, Beton und vorgesetzte Wände/eingezogene Decken geeinigt. Die hochwertige und langlebige Inspektionsluke sorgt für einen dauerhaften Zugang zum Easyflex® Luftkanalsystem für die Reinigung und/oder Inspektion aller Bauteile.

Auf dem Label können die Inspektionsdaten, der verantwortliche Monteur und eventuelle Hinweise vermerkt werden. Dadurch kann die Wartung immer genau überprüft werden. Der Dichtungsschaum garantiert eine perfekte Dichtung des Kanalnetzwerks, wodurch der Luftdurchsatz optimiert wird.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Aus verzinktem Stahl gefertigt
* Dichtungsschaum

benutzung

* Die Inspektionsluke kann eingebaut werden in:
  + Gerade Verteilerkasten 160 mm (G0013140)
  + Verteilerkasten eckig 160 mm (G0013135)
  + Verteilerkasten 8 Anschlüsse (G0013136)