**EASYFLEX Isolierhülse**

**140 x 60 x 13 mm**

**G0013140**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Der Easyflex-Isolierhülse kann zur Isolierung der flachen ovalen Kanäle verwendet werden und ist somit ideal für nicht isolierte Räume.

Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Schaums sorgt für die richtige Oberflächentemperatur und verhindert so die Bildung von Kondenswasser. Die sehr gute Resistenz gegen Wasserdampfdiffusion garantiert diese Eigenschaft über die gesamte Lebensdauer der Installation, was zu minimalen Energieverlusten und einem höheren Wirkungsgrad führt.

Der Isolierhülse wirkt auch schalldämmend.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Elastomerschaumstoff
* Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK bei 0°C (EN ISO 8497)
* Temperatureinsatzbereich: -30 bis 100°C (EN 14707)

benutzung

* Die Easyflex-Kanäle, die mit dem Isolierhülse isoliert werden können, sind:
  + Der flexibler Easyflex®-Kanal (G0013110)
  + Der fester flach ovaler Easyflex®-Kanal (G0013126)