**EASYFLEX Kopplung mit Gummi Ø80mm**

**G0013121**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Das einzigartige Kopplungssystem sorgt für eine quasi perfekte Luftdichte. Das Kopplungsstück

besitzt zwei integrierte doppelte Gummidichtungen.

Dank dieser Dichtungen fällt das Easyflex®-Leitungssystem unter die Luftdichtungsklasse D, was bedeutet, dass das System drei Mal weniger Leckage aufweist als Klasse C.

Die Kopplung kann mit PVC-Tape verstärkt werden (66014115).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen
* Gummidichtung: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

benutzung

* Die runde Kopplung mit einem Durchmesser von 80 mm kann genutzt werden für die Kopplung von:
  + Steigleitung Ø80mm (G0013131)
  + Betondurchlass Ø80mm (G0013133)
  + Alle Zubehörteile Ø80mm