**EASYFLEX KOPPLUNG MIT GUMMI FLACH, OVAL**

**G0013111**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Das einzigartige Kopplungssystem sorgt für eine quasi perfekte Luftdichte.

Das Kopplungsstück besitzt zwei integrierte doppelte Gummidichtungen.

Dank dieser Dichtungen fällt das Easyflex®-Leitungssystem unter Luftdichtheitsklasse D, was bedeutet, dass das System drei Mal weniger Leckage als Klasse C aufweist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen
* Gummidichtung: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

benutzung

* Die flache, ovale Kopplung kann genutzt werden für die Kopplung des:
* Flexiblen Easyflex® Kanals (G0013110)
* Festen, flachen Easyflex® Kanals (G0013126)
* Für die Kopplung aller Easyflex® Hilfsstücke
* Die Kopplung kann verstärkt werden mittels:
* Schnellkopplung (G0013112)
* Metalltransferklammern (G0013137)