**EASYFLEX Schnellverschluss**

**G0013112**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Die Schnellverschlüsse werden zur Befestigung der Easyflex®-Reihe genutzt, und sind jederzeit paarweise zu gebrauchen. Die Befestigung kann mit Hilfe von Schrauben oder Betonstiften vollzogen werden.

Dank der Befestigung mittels Clips wird die obere Befestigung viel einfacher. Die ersten Schnellverschlüsse können erst an der Decke festgeschraubt werden, danach kann die Flex ganz einfach ohne Werkzeuge festgeclipst werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen
* Vorgeformte Befestigung
* Verbindung mittels Clips, die wieder geöffnet werden kann

benutzung

* Die Teile, die mit den Schnellverschlüssen befestigt werden können, sind:
* Der flexible Easyflex®-Kanal (G0013110)
* Der feste, flache Easyflex®-Kanal (G0013126)
* Kopplung aller Easyflex® Hilfsstücke