**EASYFLEX Steigleitung Ø125 mm**

**G0013130**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Runde Steigleitungen werden für gewöhnlich verwendet, um den vertikalen Abstand zur

Lüftungsanlage zu überbrücken. Ein Durchmesser von 125 mm empfiehlt sich für Räume

mit einer Luftmenge von > 50 m³/h.

Die Steigleitung Ø 125 mm zeichnet sich durch einen äußerst niedrigen Druckabfall aus.

Hohe Luftmengen können folglich bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten durchgesetzt werden.

Der Betonkanal (G0013132) ist 25 cm lang.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus PVC RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

