**EASYFLEX Ventilanschluss Ø125mm**

**G0013117**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Die RENSON® Design-Extraktionsgitter und SQair Ventilen können problemlos mit den Ventilanschlüssen des Easyflex®-Luftkanalsystems verbunden werden. Die Ventilanschlüsse sind in 2 Durchmessern erhältlich: Ø 80 mm für Räume mit einer Extraktionsmenge von ≤ 50 m³/h und Ø 125 mm für Räume mit einer Extraktionsmenge von ≥ 50 m³/h.

Die Extraktionsgitter können direkt mit der Ventildurchführung verbunden werden, falls diese in einer Trockenbauwand eingebaut werden. Wenn das Extraktionsgitter in einem Gewölbe angebracht ist, wird ein auf die Länge zugesägter Betonkanal (G0013132) eingesetzt.

Die Ventilanschlüsse können auch als Übergangsstück zwischen den flach ovalen Kanälen

und den runden Steigleitungen verwendet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch und antibakteriell
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

