**EASYFLEX Verteilerkasten 8 Anschlüsse**

**G0013136**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Der Verteilerkasten ist ein Teil der Easyflex®-Reihe. Mit dem Verteilerkasten können zwei Easyflex®-Leitungen Zufuhr gewährleisten und es können bis zu 6 Leitungen angeschlossen werden. Auf diese Art und Weise kann der Verteilerkasten direkt platziert werden, statt sie an die Hauptleitung zu koppeln. Die zwei Zufuhrleitungen können mit Hilfe des doppelten Ventilationsanschlusses (G0013118) oder dem doppelten Reduzierungsstück (G0013141) verbunden werden.

Durch die Verwendung des Verteilerkastens an der Zufuhr- und Abfuhrleitung des Lüftungssystem D wird eine schnelle Montage garantiert. Die Easyflex®-Leitungen können mit dem mitgelieferten Easyflex®-Befestigungsbügel aus Metall (G0013137) direkt mit dem Verteilerkasten verbunden werden.

Dank seiner geringen Höhe kann der Easyflex®-Verteilerkasten mitsamt Kanälen leicht in Estrich, Beton oder Zwischenwände und -decken eingearbeitet werden.

Dank des großen Querschnitts des Verteilerkastens und der Kanalanschlüsse können hohe Luftvolumenströme bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten befördert werden, was einen leisen Betrieb des Lüftungssystems zur Folge hat.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus HDPE RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
  + Niedriger Luftwiderstand
  + Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

