**EASYFLEX Y-stück**

**G0013120**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Man kann von einem flachen ovalen Kanal zu zwei flachen ovalen Kanälen übergehen. Auf

diese Weise können zwei Räume mit einem Hauptkanal erreicht werden.

So kann beispielsweise in zwei Räumen mittels eines Ventils Extraktion vollzogen werden.

Um dies zu tun, müssen regelbare Gitter eingesetzt werden, um die Durchflussmengen

steuern zu können.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch und antibakteriell
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
  + Niedriger Luftwiderstand
  + Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

