;BERSnl_C_model##OTHER##;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager_breedte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Drager_hoogte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_content_handleiding##OTHER##;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;BERSnl_C_code_gtin##OTHER##;BERSnl_C_IFC_versie##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;BERSnl_C_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_shape##OTHER##;REN_I Eindprofiel zonder command_type##OTHER##;REN_I Eindprofiel met command_type##OTHER##;REN_I Rotatie set_type##OTHER##;REN_I Lamel max_helling##OTHER##;REN_I Bediening_01##OTHER##;REN_I Bediening_02##OTHER##;REN_I Bediening_03##OTHER##;REN_I Bediening_04##OTHER##;REN_I Lamel_breedte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_hoogte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel max_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_stap##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_radius 01##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_radius 02##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_materiaal##OTHER##;REN_I Sleepcoëfficiënt Cfy##OTHER##;REN_I Sleepcoëfficiënt Cfz##OTHER##;REN_I Lamel_max lengte##LENGTH##MILLIMETERS
icarus®beweegbaar - ICA.250_horizontale zonwering_renson;icarus®movable;icarus®movable - ICA.250_horizontale zonwering_renson;ICA.250;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;40;54;www.renson-architects.com;-;;2x3;ICA.250;250;aerofoil;ICA.250.12;ICA.250.13;IM.9002;90;elektrisch - type 100;elektrisch - type 200;manueel - direct (knopbediening op overbrenging);manueel - kabel (max lengte = 5 m);250;40;250;250;425;3;aluminiumAlMgSi0.5;1,06;1,38;2990
