;BERSnl_C_model##OTHER##;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Outward##OTHER##;REN_I Door_single##OTHER##;ZZZ_Width difference_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Material##OTHER##;REN_I Mesh_position##OTHER##;REN_I Blade_form##OTHER##;REN_I Blade_overlap##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Mitred corner angle_left side_Angle##ANGLE##DECIMAL DEGREES;ZZZ_Mitred corner angle_right side_Angle##ANGLE##DECIMAL DEGREES;REN_I Blade_angle##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Physical free area##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfy##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfz##OTHER##
door single  - outward - blade L 066 01_with Hing;linius;door_renson_linius_L 066 01 - door single outward;single outward;L 066 01;55;66;1;1;259,5;2700;1500;76,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;10,5;0;0;55;0,7;0,492;1,27;0,71
door single - inward- lamel L 066 01_with Hing;linius;door_renson_linius_L 066 01 - door double outward;single inward ;L 066 01;55;66;0;1;252,5;2700;1500;76,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;10,5;350;0;55;0,7;0,492;1,27;0,71
door double - outward - lamel L 066 01_with Hing;linius;door_renson_linius_L 066 01 - door single inward;double outward;L 066 01;55;66;1;0;399;2700;3000;76,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;10,5;0;0;55;0,7;0,492;1,27;0,71
