;BERSnl_C_model##OTHER##;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Outward##OTHER##;REN_I Door_single##OTHER##;ZZZ_Width difference_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Door_max width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_height##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Material##OTHER##;REN_I Mesh_position##OTHER##;REN_I Blade_form##OTHER##;REN_I Blade_overlap##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_angle##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Physical free area##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfy##OTHER##;REN_I Drag coefficient Cfz##OTHER##
door single - outward - blade L033 01_renson_linius;linius;door_renson_linius_L033 01 - door single outward;single outward;L033 01;20.4;33.3;1;1;259,5;2700;1500;37,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;4;62;0,59;0,447;1,34;0,44
door single - inward - blade L033 01_renson_linius;linius;door_renson_linius_L033 01 - door single inward;single inward ;L033 01;20.4;33.3;0;1;218;2700;1500;37,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;4;62;0,59;0,447;1,34;0,44
door dubbel - outward - blade L033 01_renson_linius;linius;door_renson_linius_L033 01 - door double outward;double outward;L033 01;20.4;33.3;1;0;399;3000;1500;37,5;aluminiumAlMgSi0.5;behind;Z;4;62;0,59;0,447;1,34;0,44
