;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;REN_I Glazed in##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Housing_medium and coarse_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Bounding box_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
450 - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_450;450;Wall louvre;renson_450 - extreme weatherable;extreme weatherable;rectangular;1;0;157;40;159;0;0;2;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;yes;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;55,5;0;2;13,5;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box_renson : standard;450
450-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_450;450-ZF;Wall louvre;renson_450-zf - extreme weatherable;extreme weatherable;rectangular;1;0;159;0;159;0;0;0;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;yes;1;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;55,5;0;2;13,5;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box_renson : standard;450-ZF
450gl\20 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 20 - extreme weatherable;20 - extreme weatherable;rectangular;1;0;159;25;159;20;28;20;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\20
450gl\24 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 24 - extreme weatherable;24 - extreme weatherable;rectangular;1;0;159;25;159;20;28;24;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\24
450gl\28 - glazed-in louvre - rectangular - supply air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 28 - extreme weatherable;28 - extreme weatherable;rectangular;1;0;159;25;159;20;28;28;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\28
450 - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_450;450;Wall louvre;renson_450 - extreme weatherable;extreme weatherable;rectangular;0;1;157;40;159;0;0;2;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;yes;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;55,5;0;2;13,5;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box_renson : standard;450
450-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_450;450-ZF;Wall louvre;renson_450-zf - extreme weatherable;extreme weatherable;rectangular;0;1;159;0;159;0;0;0;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;yes;1;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;0;55,5;0;2;13,5;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box_renson : standard;450-ZF
450gl\20 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 20 - extreme weatherable;20 - extreme weatherable;rectangular;0;1;159;25;159;20;28;20;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\20
450gl\24 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 24 - extreme weatherable;24 - extreme weatherable;rectangular;0;1;159;25;159;20;28;24;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\24
450gl\28 - glazed-in louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_450;450GL;glazed-in louvre;renson_450gl - 28 - extreme weatherable;28 - extreme weatherable;rectangular;0;1;159;25;159;20;28;28;0,00;0,00;200;225;0;4000;3975;see price list;0;Z;L.050W;50;-;0,57;0,8;10,47;16,52;0,309;0,246;0;-;-;-;-;-;-;no;0;0;1;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5;1;82,5;0;2;40,5;19;71,5;GEO_flange - gl_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;GEO_housing - gl - medium and coarse_renson : standard;GEO_bounding box - gl_renson : standard;450GL\28
