;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
491 - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_491;491;Wall louvre;renson_491 - storm version;storm version;rectangular;1;0;29;21;33,5;0;4,5;0,00;0,00;100;100;0;4000;4000;see price list;0;S;L.033.08;33,3;-;0.57;0.26;123,5;118,1;0,090;0,092;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;35;43;4,5;5,5;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;491
491-zf - wall louvre - rectangular - supply air flow_renson_491;491-ZF;Wall louvre;renson_491-zf - storm version;storm version;rectangular;1;0;33,5;0;33,5;0;0;0,00;0,00;100;100;0;4000;4000;see price list;0;S;L.033.08;33,3;-;0.57;0.26;123,5;118,1;0,090;0,092;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;35;43;4,5;5,5;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;491-ZF
491 - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_491;491;Wall louvre;renson_491 - storm version;storm version;rectangular;0;1;29;21;33,5;0;4,5;0,00;0,00;100;100;0;4000;4000;see price list;0;S;L.033.08;33,3;-;0.57;0.26;123,5;118,1;0,090;0,092;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;0;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;35;43;4,5;5,5;19;71,5;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;491
491-zf - wall louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_491;491-ZF;Wall louvre;renson_491-zf - storm version;storm version;rectangular;0;1;33,5;0;33,5;0;0;0,00;0,00;100;100;0;4000;4000;see price list;0;S;L.033.08;33,3;-;0.57;0.26;123,5;118,1;0,090;0,092;1;IP2XD;-;-;-;-;-;yes;1;1;1;1;1;0;aluminiumAlMgSi0.5;35;43;4,5;5,5;19;71,5;GEO_flange - zf_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;491-ZF
