;RSen_C_model##OTHER##;RSen_C_type_comments##OTHER##;RSen_C_description##OTHER##;RSen_C_type##OTHER##;REN_I Shape##OTHER##;REN_V Supply air##OTHER##;REN_V Air exhaust##OTHER##;ZZZ_Recess depth_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_height##LENGTH##MILLIMETERS;RSen_C_depth##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_width##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Flange_thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Depth_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Diameter_min##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Width_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Height_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Size_maximum##OTHER##;REN_I Diameter_max##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Blade_shape##OTHER##;REN_I Blade_type##OTHER##;REN_I Blade_pitch##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Control##OTHER##;REN_I Visual free area##OTHER##;REN_I Zichtbaar vrije opp.##OTHER##;REN_I K factor_intake##OTHER##;REN_I K factor_discharge##OTHER##;REN_I Ce coefficient_intake##OTHER##;REN_I Cd coefficient_discharge##OTHER##;REN_I Puncture proof##OTHER##;REN_I IP##OTHER##;REN_I Sound reduction_Rw##OTHER##;REN_I Sound reduction_Dw##OTHER##;REN_I Burglarproof_RC class##OTHER##;REN_I Fire resistance##OTHER##;REN_I U-value##OTHER##;REN_I Without flange_info##OTHER##;REN_I Without flange##OTHER##;REN_I Drainage profile##OTHER##;REN_I Water channel##OTHER##;REN_I Removable insect mesh##OTHER##;REN_I G4 filter##OTHER##;REN_I Backframe##OTHER##;REN_V Backframe##OTHER##;REN_I Material##OTHER##;ZZZ_Profile top_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Profile bottom_minimum height_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Louvre_insertion point_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_min wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Backframe_max wall thickness##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Flange_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;ZZZ_Louvre_FamilyType_Air Terminals##OTHER##;RSen_C_code_article##OTHER##
466/1 - fire resistant louvre - rectangular - supply air flow_renson_466;466;fire-resistant louvre;renson_466 - fire resistant;fire-resistant;rectangular;1;0;49;15;54;0;5;0;0;150;100;0;600;400;see price list;0;I;fire-resistant louvre;20;-;0,7;0,7;6,82;6,82;0,38;0,38;0;-;-;-;-;60 minutes;-;no;0;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5+palusol;18,5;0;7;5;40;55;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;466/1
466/2 - fire resistant louvre - rectangular - supply air flow_renson_466;466;fire-resistant louvre;renson_466 - fire resistant;fire-resistant;rectangular;1;0;49;15;54;0;5;0;0;100;100;0;600;400;see price list;0;I;fire-resistant louvre;20;-;0,7;0,7;6,82;6,82;0,38;0,38;0;-;-;-;-;60 minutes;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5+palusol;18,5;0;7;5;45;55;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;466/2
466/1 - fire resistant louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_466;466;fire-resistant louvre;renson_466 - fire resistant;fire-resistant;rectangular;0;1;49;15;54;0;5;0;0;150;100;0;600;400;see price list;0;I;fire-resistant louvre;20;-;0,7;0,7;6,82;6,82;0,38;0,38;0;-;-;-;-;60 minutes;-;no;0;0;0;0;0;0;0;aluminiumAlMgSi0.5+palusol;18,5;0;7;5;40;55;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;466/1
466/2 - fire resistant louvre - rectangular - exhaust air flow_renson_466;466;fire-resistant louvre;renson_466 - fire resistant;fire-resistant;rectangular;0;1;49;15;54;0;5;0;0;100;100;0;600;400;see price list;0;I;fire-resistant louvre;20;-;0,7;0,7;6,82;6,82;0,38;0,38;0;-;-;-;-;60 minutes;-;no;0;0;0;0;0;1;1;aluminiumAlMgSi0.5+palusol;18,5;0;7;5;45;55;GEO_flange_renson : standard;GEO_louvre_renson : standard;466/2
