**EASYFLEX bride de fixation EN MéTAL**

**G0013137**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Cette bride de fixation en métal est utilisée pour la fixation des conduits de la gamme Easyflex®. La fixation peut se faire à l’aide de vis ou de goujons à béton.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en acier chromé
* 63 x 48 x 188 mm

APPLICATIONS

Les éléments qui peuvent être fixés à l’aide de cette bride sont :

* Le conduit flexible Easyflex® (G0013110)
* Le conduit rigide oblong Easyflex® (G0013126)
* Les raccords de tous les éléments Easyflex®
* Raccord avec tous les caissons de distribution