**EASYFLEX fermeture pour raccord**

**G0013112**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

La bride de fixation est utilisée pour la fixation de la gamme Easyflex®. La fixation peut être effectuée avec des vis ou des chevilles.

Grâce à la fixation à l’aide de clips, l’installation est facilitée. Les premières fermetures pour raccord peuvent d’abord être fixées à la structure (sol ou plafond) et ensuite le flexible peut facilement être installé avec les clips sans outils.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en polypropylène
* Fixation préformée
* Raccord à clips, qu’on peut rouvrir

APPLICATIONS

Les pièces qui peuvent être fixées avec ces fermetures pour raccord sont :

* La gaine flexible Easyflex® (G0013110)
* Le conduit rigide oblong Easyflex® (G0013126)
* Le couplage de toutes les pièces de raccordement Easyflex®