**EASYFLEX VOlet d’inspection**

**76050405**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

GENERAL

Chaque caisson de distribution peut être équipé d’un volet d’inspection en quelques minutes. Les vis sont comprises et permettent un montage rapide (ouverture et fermeture). Le volet d’inspection peut être placé sur ou sous le caisson de distribution et peut être utilisé pour la chape, le béton et les faux murs/plafonds.

Ce volet d’inspection de haute qualité et durable permet l’accès au système de conduits de ventilation Easyflex® pour le nettoyage et/ou l’inspection des différents éléments.

Sur l’étiquette on peut mentionner la date d’inspection, le responsable et les remarques

éventuelles. Ceci permet de suivre l’entretien avec précision.

La mousse d’étanchéité permet une étanchéité parfaite du réseau des conduits, ce qui optimalise le flux d’air.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

* Fabriqué en acier galvanisé
* Mousse d’étanchéité

APPLICATIONS

Le volet d’inspection peut être installé sur :

* Caisson de distribution droit 160 mm (G0013140)
* Caisson de distribution coudé 160 mm (G0013135)
* Caisson de distribution avec 8 piquages (G0013136)