**easyflex snelsluiting**

**g0013112**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALGEMEEN

Deze snelsluitingen worden gebruikt voor de bevestiging van het Easyflex® gamma, altijd per 2 te gebruiken. De bevestiging kan gebeuren met behulp van schroeven of betonpinnen.

Dankzij de clipsbevestiging, wordt de bevestiging veel gemakkelijker. De eerste snelsluitingen kunnen eerst vastgeschroefd worden aan de structuur (grond of plafond), waarna de flexibel gemakkelijk zonder tools kan vastgeclipst worden.

productkenmerken

* Vervaardigd uit polypropyleen
* Voorgevormde bevestiging
* Clipsverbinding die opnieuw geopend kan worden

TOEPASSINGEN

* De onderdelen die kunnen bevestigd worden met deze snelsluitingen zijn:
* Het flexibele Easyflex® kanaal (G0013110)
* Het vast plat Easyflex® kanaal (G0013126)
* Koppeling van alle Easyflex® hulpstukken