**EASYFLEX Befestigungsbügel aus Metall**

**G0013137**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Diese Befestigungsbügel aus Metall werden für die Befestigung des Easyflex®-Sortiments

verwendet. Die Befestigung kann mittels Schrauben oder Betonstiften erfolgen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus verchromtem Stahl
* 63 x 48 x 188 mm

benutzung

* Mit diesem Bügel können folgende Komponenten befestigt werden:
  + Der flexible Easyflex®-Kanal (G0013110)
  + Der feste, flache Easyflex®-Kanal (G0013126)
  + Verbindung aller Easyflex®-Hilfsstücke
  + Kopplung mit allen Verteilerkasten