**EASYFLEX bügel flach**

**G0013115**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Diese Bügel wird für die Befestigung der Easyflex®-Reihe genutzt. Die Befestigung kann mit Hilfe von Schrauben oder Betonstiften durchgeführt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen
* Vorgeformte Befestigung

benutzung

* Mit diesem Bügel können folgende Komponenten befestigt werden:
* Der flexible Easyflex®-Kanal (G0013110)
* Der feste, flache Easyflex®-Kanal (G0013126)