**EASYFLEX Pivot-Kreuzstück**

**G0013145**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

ALLGEMEIN

Das Kreuzstück ist Teil des Easyflex-Sortiments. Mit diesem Kreuzstück können Leitungen in einer Höhe von 65 mm über Kreuz laufen.

Die Drehbarkeit sorgt dafür, dass der Winkel, in dem sich die Leitungen kreuzen, selbst bestimmt werden kann. Dadurch müssen keine zusätzlichen Abstände und Bögen eingerichtet werden, um einen Winkel von 90° zu erzielen. Mit dem Pivot-Kreuzstück ist es möglich, Winkel von 45° bis 135° zu überbrücken.

Auch das Überbrücken von Hindernissen bis zu 3 cm Höhe wird mit diesem Stück ermöglicht.

Unterfütterung mit ‚PUR‘ wird empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

* Hergestellt aus Polypropylen RAL 9002
* Antistatisch
* Luftdichtheitsklasse D
* Glatte Innenwand
* Niedriger Luftwiderstand
* Leicht zu reinigen

DRUCKABFALL

