;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Lamel array_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager systeem_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Lamel voorzijde_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;REN_I Drager_type##OTHER##;REN_I Sierprofiel_type##OTHER##;REN_I wand console_info##OTHER##;REN_I wand mesconsole_info##OTHER##;REN_I Lamel_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_helling##OTHER##;REN_I Beperkte hoek binnenkomende zonnestralen##OTHER##;REN_I Fysieke vrije opp.##OTHER##
icarus®quickfix - ICA.150 (45°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (45°) - drager SD.014;ICA.150 (45°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica150(45°)_renson : standard;14,5;45;HV-I-1.0210;ICA.150(45°);SD.014;geen;geen;geen;125;45;22°;0,496
icarus®quickfix - ICA.150 (60°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (60°) - drager SD.014;ICA.150 (60°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica150(60°)_renson : standard;14,5;43;HV-I-1.0211;ICA.150(60°);SD.014;geen;geen;geen;146;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.150 (75°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (75°) - drager SD.014;ICA.150 (75°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica150(75°)_renson : standard;14,5;58;HV-I-1.0212;ICA.150(75°);SD.014;geen;geen;geen;169;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.150 (90°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (90°) - drager SD.014;ICA.150 (90°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica150(90°)_renson : standard;14,5;55;HV-I-1.0213;ICA.150(90°);SD.014;geen;geen;geen;172;90;44°;0,77
icarus®quickfix - ICA.150 (45°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (45°) - drager SD.054;ICA.150 (45°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(45°)_renson : standard;54;57;HV-I-1.0220;ICA.150(45°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;125;45;22°;0,496
icarus®quickfix - ICA.150 (60°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (60°) - drager SD.054;ICA.150 (60°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(60°)_renson : standard;54;55;HV-I-1.0221;ICA.150(60°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;146;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.150 (75°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (75°) - drager SD.054;ICA.150 (75°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(75°)_renson : standard;54;70;HV-I-1.0222;ICA.150(75°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;169;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.150 (90°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (90°) - drager SD.054;ICA.150 (90°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(90°)_renson : standard;54;67;HV-I-1.0223;ICA.150(90°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;172;90;44°;0,77
icarus®quickfix - ICA.150 (45°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (45°) - drager SD.054 op mes;ICA.150 (45°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(45°)_renson : standard;54;57;HV-I-1.0224;ICA.150(45°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;125;45;22°;0,496
icarus®quickfix - ICA.150 (60°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (60°) - drager SD.054 op mes;ICA.150 (60°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(60°)_renson : standard;54;55;HV-I-1.0225;ICA.150(60°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;146;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.150 (75°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (75°) - drager SD.054 op mes;ICA.150 (75°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(75°)_renson : standard;54;70;HV-I-1.0226;ICA.150(75°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;169;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.150 (90°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (90°) - drager SD.054 op mes;ICA.150 (90°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica150(90°)_renson : standard;54;67;HV-I-1.0227;ICA.150(90°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;172;90;44°;0,77
icarus®quickfix - ICA.150 (45°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (45°) - drager SD.100;ICA.150 (45°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(45°)_renson : standard;100;57;HV-I-1.0230;ICA.150(45°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;125;45;22°;0,496
icarus®quickfix - ICA.150 (60°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (60°) - drager SD.100;ICA.150 (60°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(60°)_renson : standard;100;55;HV-I-1.0231;ICA.150(60°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;146;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.150 (75°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (75°) - drager SD.100;ICA.150 (75°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(75°)_renson : standard;100;70;HV-I-1.0232;ICA.150(75°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;169;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.150 (90°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (90°) - drager SD.100;ICA.150 (90°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(90°)_renson : standard;100;67;HV-I-1.0233;ICA.150(90°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;172;90;44°;0,77
icarus®quickfix - ICA.150 (45°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (45°) - drager SD.100 op mes;ICA.150 (45°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(45°)_renson : standard;100;57;HV-I-1.0234;ICA.150(45°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;125;45;22°;0,496
icarus®quickfix - ICA.150 (60°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (60°) - drager SD.100 op mes;ICA.150 (60°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(60°)_renson : standard;100;55;HV-I-1.0235;ICA.150(60°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;146;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.150 (75°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (75°) - drager SD.100 op mes;ICA.150 (75°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(75°)_renson : standard;100;70;HV-I-1.0236;ICA.150(75°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;169;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.150 (90°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.150_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.150 (90°) - drager SD.100 op mes;ICA.150 (90°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica150(90°)_renson : standard;100;67;HV-I-1.0237;ICA.150(90°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;172;90;44°;0,77
