;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Lamel array_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager systeem_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;ZZZ_Lamel voorzijde_offset_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;REN_I Drager_type##OTHER##;REN_I Sierprofiel_type##OTHER##;REN_I wand console_info##OTHER##;REN_I wand mesconsole_info##OTHER##;REN_I Lamel_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_helling##OTHER##;REN_I Beperkte hoek binnenkomende zonnestralen##OTHER##;REN_I Fysieke vrije opp.##OTHER##
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.014;ICA.100 (45°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;14,5;38;HV-I-1.0910;ICA.100(45°);SD.014;geen;geen;geen;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.014;ICA.100 (60°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;14,5;38;HV-I-1.0911;ICA.100(60°);SD.014;geen;geen;geen;103;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.100 (75°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (75°) - drager SD.014;ICA.100 (75°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(75°)_renson : standard;14,5;42;HV-I-1.0912;ICA.100(75°);SD.014;geen;geen;geen;121;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.100 (90°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (90°) - drager SD.014;ICA.100 (90°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(90°)_renson : standard;14,5;38;HV-I-1.0913;ICA.100(90°);SD.014;geen;geen;geen;116,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.054;ICA.100 (45°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;54;45;HV-I-1.0920;ICA.100(45°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.054;ICA.100 (60°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;54;45;HV-I-1.0921;ICA.100(60°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;103;60;30°;0,72
icarus®quickfix - ICA.100 (75°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (75°) - drager SD.054;ICA.100 (75°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(75°)_renson : standard;54;54;HV-I-1.0922;ICA.100(75°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;121;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.100 (90°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (90°) - drager SD.054;ICA.100 (90°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(90°)_renson : standard;54;50;HV-I-1.0923;ICA.100(90°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;116,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.054 op mes;ICA.100 (45°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;54;45;HV-I-1.0924;ICA.100(45°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.054 op mes;ICA.100 (60°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;54;45;HV-I-1.0925;ICA.100(60°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;103;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.100 (75°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (75°) - drager SD.054 op mes;ICA.100 (75°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(75°)_renson : standard;54;50;HV-I-1.0926;ICA.100(75°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;121;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.100 (90°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (90°) - drager SD.054 op mes;ICA.100 (90°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica100(90°)_renson : standard;54;50;HV-I-1.0927;ICA.100(90°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;116,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.100;ICA.100 (45°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;100;45;HV-I-1.0930;ICA.100(45°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.100;ICA.100 (60°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;100;45;HV-I-1.0931;ICA.100(60°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;103;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.100 (75°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (75°) - drager SD.100;ICA.100 (75°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(75°)_renson : standard;100;54;HV-I-1.0932;ICA.100(75°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;121;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.100 (90°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (90°) - drager SD.100;ICA.100 (90°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(90°)_renson : standard;100;50;HV-I-1.0933;ICA.100(90°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;116,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.100 op mes;ICA.100 (45°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;100;45;HV-I-1.0934;ICA.100(45°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.100 op mes;ICA.100 (60°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;100;45;HV-I-1.0935;ICA.100(60°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;103;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.100 (75°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (75°) - drager SD.100 op mes;ICA.100 (75°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(75°)_renson : standard;100;54;HV-I-1.0936;ICA.100(75°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;121;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.100 (90°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (90°) - drager SD.100 op mes;ICA.100 (90°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica100(90°)_renson : standard;100;50;HV-I-1.0937;ICA.100(90°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;116,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.100 (45°) - drager SD.014 - zonder console_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (45°) - drager SD.014 zonder console;ICA.100 (45°) - drager SD.014 - zonder console;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(45°)_renson : standard;14,5;38;HV-I-1.0910-ZC;ICA.100(45°);SD.014;geen;geen;geen;90;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.100 (60°) - drager SD.014 - zonder console_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.100_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.100 (60°) - drager SD.014 zonder console;ICA.100 (60°) - drager SD.014 - zonder console;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica100(60°)_renson : standard;14,5;38;HV-I-1.0911-ZC;ICA.100(60°);SD.014;geen;geen;geen;103;60;29°;0,72
