;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Lamel array_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager systeem_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;REN_I Drager_type##OTHER##;REN_I Sierprofiel_type##OTHER##;REN_I wand console_info##OTHER##;REN_I wand mesconsole_info##OTHER##;REN_I Lamel_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_helling##OTHER##;REN_I Beperkte hoek binnenkomende zonnestralen##OTHER##;REN_I Fysieke vrije opp.##OTHER##
icarus®quickfix - ICA.200 (45°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (45°) - drager SD.014;ICA.200 (45°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica200(45°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0310;ICA.200(45°);SD.014;geen;geen;geen;161;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.200 (60°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (60°) - drager SD.014;ICA.200 (60°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica200(60°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0311;ICA.200(60°);SD.014;geen;geen;geen;190;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.200 (75°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (75°) - drager SD.014;ICA.200 (75°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica200(75°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0312;ICA.200(75°);SD.014;geen;geen;geen;218;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.200 (90°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (90°) - drager SD.014;ICA.200 (90°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica200(90°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0313;ICA.200(90°);SD.014;geen;geen;geen;216,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.200 (45°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (45°) - drager SD.054;ICA.200 (45°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0320;ICA.200(45°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;161;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.200 (60°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (60°) - drager SD.054;ICA.200 (60°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0321;ICA.200(60°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;190;60;30°;0,72
icarus®quickfix - ICA.200 (75°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (75°) - drager SD.054;ICA.200 (75°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0322;ICA.200(75°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;218;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.200 (90°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (90°) - drager SD.054;ICA.200 (90°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0323;ICA.200(90°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;216,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.200 (45°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (45°) - drager SD.054 op mes;ICA.200 (45°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0324;ICA.200(45°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;161;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.200 (60°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (60°) - drager SD.054 op mes;ICA.200 (60°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0325;ICA.200(60°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;190;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.200 (75°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (75°) - drager SD.054 op mes;ICA.200 (75°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0326;ICA.200(75°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;218;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.200 (90°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (90°) - drager SD.054 op mes;ICA.200 (90°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica200(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0327;ICA.200(90°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;216,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.200 (45°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (45°) - drager SD.100;ICA.200 (45°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0330;ICA.200(45°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;161;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.200 (60°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (60°) - drager SD.100;ICA.200 (60°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0331;ICA.200(60°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;190;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.200 (75°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (75°) - drager SD.100;ICA.200 (75°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0332;ICA.200(75°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;218;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.200 (90°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (90°) - drager SD.100;ICA.200 (90°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0333;ICA.200(90°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;216,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.200 (45°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (45°) - drager SD.100 op mes;ICA.200 (45°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0334;ICA.200(45°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;161;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.200 (60°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (60°) - drager SD.100 op mes;ICA.200 (60°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0335;ICA.200(60°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;190;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.200 (75°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (75°) - drager SD.100 op mes;ICA.200 (75°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0336;ICA.200(75°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;218;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.200 (90°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.200_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.200 (90°) - drager SD.100 op mes;ICA.200 (90°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica200(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0337;ICA.200(90°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;216,5;90;45°;0,77
