;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Lamel array_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager systeem_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;REN_I Drager_type##OTHER##;REN_I Sierprofiel_type##OTHER##;REN_I wand console_info##OTHER##;REN_I wand mesconsole_info##OTHER##;REN_I Lamel_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_helling##OTHER##;REN_I Beperkte hoek binnenkomende zonnestralen##OTHER##;REN_I Fysieke vrije opp.##OTHER##
icarus®quickfix - ICA.250 (45°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (45°) - drager SD.014;ICA.250 (45°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica250(45°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0410;ICA.250(45°);SD.014;geen;geen;geen;196;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.250 (60°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (60°) - drager SD.014;ICA.250 (60°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica250(60°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0411;ICA.250(60°);SD.014;geen;geen;geen;233;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.250 (75°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (75°) - drager SD.014;ICA.250 (75°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica250(75°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0412;ICA.250(75°);SD.014;geen;geen;geen;266;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.250 (90°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (90°) - drager SD.014;ICA.250 (90°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica250(90°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0413;ICA.250(90°);SD.014;geen;geen;geen;266,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.250 (45°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (45°) - drager SD.054;ICA.250 (45°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0420;ICA.250(45°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;196;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.250 (60°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (60°) - drager SD.054;ICA.250 (60°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0421;ICA.250(60°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;233;60;30°;0,72
icarus®quickfix - ICA.250 (75°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (75°) - drager SD.054;ICA.250 (75°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0422;ICA.250(75°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;266;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.250 (90°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (90°) - drager SD.054;ICA.250 (90°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0423;ICA.250(90°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;266,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.250 (45°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (45°) - drager SD.054 op mes;ICA.250 (45°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0424;ICA.250(45°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;196;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.250 (60°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (60°) - drager SD.054 op mes;ICA.250 (60°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0425;ICA.250(60°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;233;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.250 (75°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (75°) - drager SD.054 op mes;ICA.250 (75°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0426;ICA.250(75°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;266;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.250 (90°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (90°) - drager SD.054 op mes;ICA.250 (90°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica250(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0427;ICA.250(90°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;266,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.250 (45°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (45°) - drager SD.100;ICA.250 (45°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0430;ICA.250(45°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;196;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.250 (60°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (60°) - drager SD.100;ICA.250 (60°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0431;ICA.250(60°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;233;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.250 (75°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (75°) - drager SD.100;ICA.250 (75°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0432;ICA.250(75°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;266;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.250 (90°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (90°) - drager SD.100;ICA.250 (90°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0433;ICA.250(90°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;266,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.250 (45°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (45°) - drager SD.100 op mes;ICA.250 (45°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0434;ICA.250(45°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;196;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.250 (60°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (60°) - drager SD.100 op mes;ICA.250 (60°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0435;ICA.250(60°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;233;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.250 (75°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (75°) - drager SD.100 op mes;ICA.250 (75°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0436;ICA.250(75°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;266;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.250 (90°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.250_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.250 (90°) - drager SD.100 op mes;ICA.250 (90°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica250(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0437;ICA.250(90°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;266,5;90;45°;0,77
