;BERSnl_C_description##OTHER##;BERSnl_C_type##OTHER##;ZZZ_Drager_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Lamel array_type_FamilyType_Generic Models##OTHER##;ZZZ_Drager systeem_diepte_Length##LENGTH##MILLIMETERS;BERSnl_C_code_artikel##OTHER##;REN_I Lamel_type##OTHER##;REN_I Drager_type##OTHER##;REN_I Sierprofiel_type##OTHER##;REN_I wand console_info##OTHER##;REN_I wand mesconsole_info##OTHER##;REN_I Lamel_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;REN_I Lamel_helling##OTHER##;REN_I Beperkte hoek binnenkomende zonnestralen##OTHER##;REN_I Fysieke vrije opp.##OTHER##
icarus®quickfix - ICA.300 (45°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (45°) - drager SD.014;ICA.300 (45°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica300(45°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0510;ICA.300(45°);SD.014;geen;geen;geen;231;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.300 (60°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (60°) - drager SD.014;ICA.300 (60°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica300(60°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0511;ICA.300(60°);SD.014;geen;geen;geen;276;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.300 (75°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (75°) - drager SD.014;ICA.300 (75°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica300(75°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0512;ICA.300(75°);SD.014;geen;geen;geen;314;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.300 (90°) - drager SD.014_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (90°) - drager SD.014;ICA.300 (90°) - drager SD.014;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.014 - SH_renson : drager_renson_SD.014;GEO_array icarus ica300(90°)_renson : standard;14,5;HV-I-1.0513;ICA.300(90°);SD.014;geen;geen;geen;316,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.300 (45°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (45°) - drager SD.054;ICA.300 (45°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0520;ICA.300(45°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;231;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.300 (60°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (60°) - drager SD.054;ICA.300 (60°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0521;ICA.300(60°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;276;60;30°;0,72
icarus®quickfix - ICA.300 (75°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (75°) - drager SD.054;ICA.300 (75°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0522;ICA.300(75°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;314;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.300 (90°) - drager SD.054_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (90°) - drager SD.054;ICA.300 (90°) - drager SD.054;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0523;ICA.300(90°);SD.054;SD.054.98;See HV-I-0.0010;geen;316,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.300 (45°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (45°) - drager SD.054 op mes;ICA.300 (45°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(45°)_renson : standard;54;HV-I-1.0524;ICA.300(45°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;231;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.300 (60°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (60°) - drager SD.054 op mes;ICA.300 (60°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(60°)_renson : standard;54;HV-I-1.0525;ICA.300(60°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;276;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.300 (75°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (75°) - drager SD.054 op mes;ICA.300 (75°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(75°)_renson : standard;54;HV-I-1.0526;ICA.300(75°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;314;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.300 (90°) - drager SD.054 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (90°) - drager SD.054 op mes;ICA.300 (90°) - drager SD.054 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.054 - SH_renson : drager_renson_SD.054;GEO_array icarus ica300(90°)_renson : standard;54;HV-I-1.0527;ICA.300(90°);SD.054;SD.054.98;geen;See HV-I-1.0001...2;316,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.300 (45°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (45°) - drager SD.100;ICA.300 (45°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0530;ICA.300(45°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;231;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.300 (60°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (60°) - drager SD.100;ICA.300 (60°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0531;ICA.300(60°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;276;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.300 (75°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (75°) - drager SD.100;ICA.300 (75°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0532;ICA.300(75°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;314;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.300 (90°) - drager SD.100_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (90°) - drager SD.100;ICA.300 (90°) - drager SD.100;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0533;ICA.300(90°);SD.100;SD.100.99;See HV-I-0.0010;geen;316,5;90;45°;0,77
icarus®quickfix - ICA.300 (45°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (45°) - drager SD.100 op mes;ICA.300 (45°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(45°)_renson : standard;100;HV-I-1.0534;ICA.300(45°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;231;45;22°;0,49
icarus®quickfix - ICA.300 (60°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (60°) - drager SD.100 op mes;ICA.300 (60°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(60°)_renson : standard;100;HV-I-1.0535;ICA.300(60°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;276;60;29°;0,72
icarus®quickfix - ICA.300 (75°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (75°) - drager SD.100 op mes;ICA.300 (75°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(75°)_renson : standard;100;HV-I-1.0536;ICA.300(75°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;314;75;37°;0,75
icarus®quickfix - ICA.300 (90°) - drager SD.100 - op mes_horizontale zonwering_renson;renson_ICA.300_horizontale zonwering - icarus®quickfix ICA.300 (90°) - drager SD.100 op mes;ICA.300 (90°) - drager SD.100 - op mes;BERSnl_41_GM_FB_drager SD.100 - SH_renson : drager_renson_SD.100;GEO_array icarus ica300(90°)_renson : standard;100;HV-I-1.0537;ICA.300(90°);SD.100;SD.100.99;geen;See HV-I-1.0003…4;316,5;90;45°;0,77
